01/01/1904 01:00

***RAPPORT DE TEST***

**Bilan des différentes valeurs**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Référence* | *Min* | *Max* | *Mesure* | *Correct* |
| ***Moteur*** |  | | | | |
| *Vitesse (ratio)* | 150 | 100 | 200 | 150 | X |
| *Sens* | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
|  |  | | | | |
| ***Ampoule*** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
|  |  | | | | |
| ***Buzzer*** | 70 | 60 | 75 | 70 | X |
|  |  | | | | |
| ***Photorésistance*** |  | | | | |
| *Nuit* | 0 | 0 | 0,3 | 0 |  |
| *Pleine luminosité* | 5 | 4,8 | 5,2 | 4 |  |
| *Ambiant* | 2,5 | 0,3 | 4,8 | 4 | X |
|  |  | | | | |
| ***Communication*** |  | | | | |
| *J. avancer* | **/** | **/** | **/** | **/** | X |
| *J. reculer* | **/** | **/** | **/** | **/** | X |
| *J. « à droite »* | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| *J. « à gauche »* | **/** | **/** | **/** | **/** | X |
| *B. buzzer* | **/** | **/** | **/** | **/** | X |
|  |  | | | | |
| ***Capteurs IR*** |  |  |  |  |  |
| *Avant – 60 cm* | 0,5 | 0,4 | 0,6 | -0 |  |
| *Avant – 30 cm* | 0,9 | 0,7 | 1,1 | -0 |  |
| *Avant – 10 cm* | 2,25 | 1,75 | 2,75 | -0 |  |
| *Arrière – 60 cm* | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0 |  |
| *Arrière – 30 cm* | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 2 |  |
| *Arrière – 10 cm* | 2,25 | 1,75 | 2,75 | 1 |  |

**/ 🡪** pas de valeurs, vérification visuelle

**Test OK ?**

ResTest